**ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности жителям Ялуторовского района**

Пожары в квартирах, жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем, неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной пожаров. Никогда не курите в постели - это верный путь к гибели. Установлено, что, вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления превращается в пожар. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек не в состоянии заметить начинающийся пожар и принять меры к своему

спасению.

Пожары от электрических приборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неквалифицированном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами.

**ОПАСНО!** оставлять включенные приборы без присмотра; включать в одну розетку одновременно несколько приборов; использовать самодельные нагревательные приборы, а так же самодельные некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; эксплуатировать неисправные выключатели, розетки, электроприборы; завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки; устанавливать электроприборы на горючие подставки.

**Пожары от бытовых газовых приборов.** При ощущении газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или сигаретой все это может вызвать взрыв. В случае утечки газа необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону «04», перекрыть краны поступления газа, открыть окна, форточки, двери **и** эвакуировать людей.

**Чтобы избежать пожара от отопительной печи, необходимо** устанавливать печи заводского исполнения и выполнять установку в соответствии определёнными правилами. В местах, где деревянные части междуэтажных и чердачных перекрытий подходят к трубам отопительной печи, требуется устройство разделок, так называемых утолщений стены или трубы в этом месте. Толщину разделки в кирпичных печах с кратковременной топкой принимают в 25 см (один кирпич), считая от трубы до дерева,: причем дерево в местах прилегания к разделке надо обивать асбестовым картоном в 1 слой или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным раствором. При круглосуточном отоплении толщина разделки должна быть не менее 38 см. Горизонтальные разделки у дымовых труб и печей нельзя опирать на балки и доски перекрытий, особенно тех строений, которые дают осадку.

Коренные трубы и печи нельзя располагать вплотную к деревянным стенам. Между деревянной стеной и трубой оставляют промежуток не менее 13 см. на век высоту печи, причем стену необходимо изолировать двумя слоями войлока пропитанного глиняным раствором, и затем обить кровельной сталью. Отступ в это\ случае должен быть открытым с боков.

На чердаках и крышах между дымовыми трубами и деревянными стропилами разделок не делают, а оставляют свободный промежуток не менее 13 см. При сгораемых кровлях свободный промежуток должен быть не менее 26 см.

Свободное пространство между трубой и деревянными частями кровли перекрывается несгораемыми кровельными материалами (кровельная сталь, специальные асбестовые листы). Все дымовые трубы в пределах чердака необходимо затирать известковым раствором и подвергнуть побелке.

Расстояние о верхней части печи до потолка должно быть не менее 35 см. А если потолок защищен от возгорания, т.е. оштукатурен или покрыт листовой сталью по войлоку, это расстояние можно уменьшить до 25 см.

Сгораемый пол перед топочными дверками печей и очагов обязан быть покрыт листом кровельной стали, размером не менее 50X70 см., предохраняющим участок пола и плинтусы возле печи от искр и горячих углей

Помимо этого, для защиты стен бани от загорания их поверхности обшивают асбестовыми листами, двумя слоями войлока, пропитанного глиной, и листами кровельной стали. Участок потолка над печью изолируют кровельной сталью по асбесту или двойному слою минерального войлока, пропитанного глиняным раствором. Металлическая печь должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра

от стен **и** конструкций бани.

Над дымовыми трубами в банях с горючими кровлями устанавливают искрогасители (металлические сетки с отверстиями не более 5 мм).

Сотрудники межрайонного отдела надзорной деятельности № 8 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области напоминают жителям о недопустимости разведения костров и сжигании мусора вблизи построек на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений. Производственные территории и территории, прилегающие к жилым домам **и** сооружениям должны своевременно очищаться от горючих отходов - мусора, травы, опавших листьев, **которые** должны собираться **и** вывозиться **на** свалку. В случае выявления фактов сжигания мусора и сухой травы ближе 50 метров от жилых домов, надворных построек нарушителей норм и правил пожарной безопасности будут привлекать к административной ответственности. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях по ст. 20.4 ч. 1 «Нарушение требования пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей», по ст. 20.4 ч. 2 «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей».

**В случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации**

**необходимо сообщить в единую дежурную диспетчерскую службу**

**по телефонам; 01; 112; 3-05-84; 3-12-78**